**采购需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：海南西部中心医院宣传品制作

2.项目单位：海南西部中心医院

3.项目预算：¥0元（**各项单价总和；本项目采用下浮率（%）报价，所有产品的报价下浮率应当一致，如不一致按无效投标处理**）

4.用途：海南西部中心医院工作需求

**二、采购清单（以下效果图仅供参考，实际参数以技术参数一览表为准）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **技术参数及说明** | **单位** | **最高限价（元）** | **参考图片/备注** |
|  | 横幅 | 热转印喷印，70cm宽 | 元/米 | 16 |  |
|  | 喷绘 | 高清精度喷绘布 | 元/㎡ | 50 |  |
|  | 车贴背胶 | 户外背胶贴，（不够0.5㎡的打印按每张/次计算最低1元起步） | 元/㎡ | 55 |  |
|  | 海报写真 | 户外写真（不够0.5㎡的打印按每张/次计算最低2元起步） | 元/㎡ | 60 |  |
|  | 地板膜贴 | 黑色地贴过斜纹膜（不够0.5㎡的打印按每张/次计算最低2元起步） | 元/㎡ | 90 |  |
|  | 名片 | 300克铜版纸双面印刷过膜 （9\*5.4cm，500张起印） | 元/盒 | 6 |  |
|  | 会员卡 | PVC材质双面（8.8\*5cm,500张起印） | 元/张 | 0.4 |  |
|  | 胸卡 | PVC材质丝印，打孔不含卡套绳子（7\*10cm,10张起） | 元/个 | 25 |  |
|  | 三角台牌 | 双面有机板含画面打印（20\*10cm） | 元/个 | 22 |  |
|  | 亚克力台牌 | 亚克力强磁台卡含画面打印（20cvm\*10cm） | 元/个 | 32 |  |
|  | A5传单 | 157克双面印刷（500张起印） | 元/份 | 180 |  |
|  | A4传单 | 157克双面印刷（可折页，500张起印） | 元/份 | 225 |  |
|  | A3传单 | 157克双面印刷（可折页，500张起印） | 元/份 | 420 |  |
|  | 1.6米门型展架 | 塑钢展架（60\*160cm，含写真画面） | 元/套 | 110 |  |
|  | 1.8米门型展架 | 塑钢展架（80\*180cm，含写真画面） | 元/套 | 130 |
|  | 易拉宝 | 铝合金材质（80\*200cm，含写真画面） | 元/套 | 130 |  |
|  | 路灯杆旗 | 2.8cm\*2.8cm镀锌板焊钢结构+高清喷绘画面（50\*160cm） | 元/个 | 300 |  |
|  | 腐蚀牌 | 不锈钢银色腐蚀牌，折边焊耳朵 | 元/㎡ | 1030 |  |
|  | 腐蚀牌 | 不锈钢金色腐蚀牌，折边焊耳朵 | 元/㎡ | 1350 |  |
|  | 腐蚀牌 | 弧形不锈钢金色腐蚀牌，折边焊耳朵 | 元/㎡ | 1400 |  |
|  | 腐蚀牌 | 弧形不锈钢银色腐蚀牌，折边焊耳 | 元/㎡ | 1200 |  |
|  | 亚克力烤漆门牌 | 3mm亚克力面板UV打印过光油， 四周侧面烤漆,底部10mmpvc板（21\*13cm） | 元/块 | 72 |  |
|  | 亚克力烤漆门牌 | 3mm亚克力面板UV打印过光油，四周侧面烤漆，底部10mmPVC板（25\*31cm） | 元/块 | 185 |  |
|  | 亚克力制度牌 | 5mm厚亚克力板四周磨边 打孔配离墙钉（60\*80cm，含写真画面） | 元/套 | 240 |  |
|  | 指引牌 | 铝合金镂空雕刻反光漆烤漆，丝印画面内容 | 元/㎡ | 1250 |  |
|  | 软膜灯箱 | 铝合金边框+LED漫反射灯条+PVC底板+高清软膜UV喷印(100cm\*30cm\*7cm) | 元/㎡ | 740 |  |
|  | PVC字 | 1.5mm厚PVC字（含烤漆） | 元/cm | 2.5 |  |
|  | 水晶字 | 10mm水晶板面加3mm亚克力色板 | 元/cm | 4.3 |  |
|  | 铁皮烤漆包边 平面发光字 | 铁皮烤漆边亚克力发光字 | 元/cm | 5.5 |  |
|  | 不锈钢包边平面发光字 | 不锈钢边亚克力发光字 | 元/cm | 6 |  |
|  | PVC板uv雕刻 | 15mmpvc板uv加光油雕刻文化墙（按图框1350元/㎡计算） | 元/㎡ | 1280 |  |
|  | 卡槽 | 3mm亚克力面板UV打印，卡槽3mm亚克力底板加3mm亚克力边条 | 元/个 | 75 | 7c08a3ca2f4ef6d40ea8ab7058077ef |
|  | pvc板制度牌 | 5mmpvc板过不干胶/写真画面 | 元/㎡ | 230 |  |
|  | pvc板制度牌装裱 | pvc板制度牌装裱，5mmpvc板户外写真画面，塑料裱框加3mm亚克力面板（60\*80cm) | 元/块 | 300 |  |
|  | pvc卡片 | pvc 卡片uv雕刻 | 元/套 | 8 |  |
|  | 镀锌钢管标识 | 简易镀锌钢管焊接，镀锌板、高清画面（80cm\*175cm） | 元/个 | 1380 |  |
|  | kt板过户外写真 | kt板过户外写真/不干胶 | 元/㎡ | 60 |  |
|  | 红袖章 | 贡缎布 | 元/个 | 15 | 58d2a55938516ea4c1e904573ca8dd6 |
|  | 喷绘灯箱 | 喷绘钢架 | 元/㎡ | 95 |  |
| 喷绘灯箱 | 元/㎡ | 135 | 单面计价 |
| 喷绘落地灯箱 | 元/㎡ | 140 |  |
| 喷绘双立柱灯箱 | 元/㎡ | 165 | 如果需要挖基坑，则双面计价 |
|  | 软膜布 | 软膜布 | 元/㎡ | 65 | 软膜灯箱使用 |
|  | 灯箱片 | 户内灯片亮膜 | 元/㎡ | 50 |  |
|  | 灯片 | 1200dpi高清灯片 | 元/㎡ | 38 |  |
|  | 超薄灯箱 | 金银黑白铝合金边框+导光板+灯箱片+有机板 | 元/㎡ | 420 |  |
| LED侧光源导光板超薄灯箱或背光源节能灯箱 | 元/㎡ | 350 |  |
|  | 软膜灯箱 | 内置LED漫反射灯条+软膜UV | 元/㎡ | 540 |  |
|  | 双面软膜灯箱 | 12公分卡布铝型材+内置 | 元/㎡ | 600 |  |
| 双面LED漫反射灯条+软膜 |
| 布UV+含钢丝吊挂件 |
|  | 拉布灯箱 | LED漫反射灯条+刀刮布UV | 元/㎡ | 560 |  |
|  | 吸塑灯箱 | 吸塑灯箱+UV画面 | 元/个 | 165 | 50CM×70CM双面 |
|  | 授带 | 贡缎布 | 元/条 | 18 | 15cm×180cm |
| 元/条 | 22 | 15cm×200cm |
|  | 锦旗 | 化纤绒绵旗/平面发泡锦旗（可加金粉） | 元/面 | 65 | 60cm×90cm |
| 平面发泡锦旗（可加金粉） | 元/面 | 175 | 70cm×110cm |
| 元/面 | 150 | 80cm×120cm |
|  | 刀旗 | 旗织布 | 元/面 | 80 | 60cm×90cm |
| 贡缎布 | 元/面 | 90 | 70cm×110cm |
|  | 注水旗（画面） | 贡缎布 | 元/套 | 175 | 300cm/500cm |
|  | 背包旗 | 贡缎布 | 元/套 | 65 | 40cm×120cm |
|  | 吊旗 | 材质布，热转印画面，含塑料横杆，含挂绳，透明鱼线；以异形长、宽最大值计算面积；含裁剪 | 元/㎡ | 85 |  |
|  | 道旗 | 5m，含分体底座+旗杆，含画面 | 元/个 | 380 |  |
|  | 袖套 | 贡缎材质 | 元/个 | 16 | 10cm×21cm |
|  | 写真覆kt板 | 5mm写真覆KT板 | 元/㎡ | 90 |  |
|  | 写真覆雪弗板 | 5mm写真覆雪弗板 | 元/㎡ | 105 |  |
|  | 写真PVC板 | 写真附5mmPVC板；含框架 | 元/㎡ | 235 |  |
| 写真附10mmPVC板 | 元/㎡ | 260 |  |
|  | PVC+亚克力 | 1.5PVC+2mm亚克力，亚克 | 元/㎡ | 280 |  |
|  | PVC雕刻 | 2cmPVC板三维雕刻 | 元/㎡ | 360 |  |
|  | 腰条 | 磨砂贴刻字 | 元/m | 22 | 宽度10cm |
|  | 单透 | 单孔透 | 元/㎡ | 90 |  |
|  | 酒店相框 | 实木边框 | 元/m | 105 | 60cm×80cm |
| 铝合金边框 | 元/m | 75 | 60cm×80cm |
|  | 有机板 | 4mm有机板喷UV画面 | 元/㎡ | 440 |  |
|  | 乳白板 | 2mm、4mm有机板喷UV画面 | 元/㎡ | 375 |  |
|  | PP纸 | PP纸 | 元/张 | 16 |  |
|  | 亮光板 | 亮光板 | 元/㎡ | 105 |  |
|  | T型台卡 | 水晶版 | 元/个 | 32 | A4大小强磁台卡 |
|  | 台卡 | 铜版纸+亚克力材质 | 元/个 | 22 | A4大小 |
|  | 台卡 | A4大小亚克力立牌 | 元/个 | 32 |  |
|  | 超卡板 | 户外写真亮膜+超卡板+金（银）小边条 | 元/㎡ | 80 |  |
|  | 水晶板画面 | 1cm水晶板倒斜边+UV背喷+广告钉安装 | 元/㎡ | 780 |  |
|  | 反光膜 | UV反光膜 | 元/㎡ | 105 |  |
|  | 透明贴 | UV透明贴（+专色） | 元/㎡ | 120 |  |
|  | 海报夹 | 铝合金边框+有机板 | 元/㎡ | 220 |  |
|  | 海报 | 涂层防水，高精度弱溶剂油性墨水高饱和度打印 | 元/㎡ | 75 |  |
|  | 易拉宝 | 80cm×200cm | 元/套 | 130 |  |
|  | 木质画架 | 实木 | 元/㎡ | 138 |  |
|  | ×展架 | 80cm×180cm | 元/套 | 110 |  |
|  | 丽屏展架 | 铝合金架子（含画面） | 元/套 | 330 | 80cm×180cm |
|  | DM单 | 157克铜版纸A4大小 | 元/张 | 0.54 |  |
| 200克铜版纸A4大小 | 元/张 | 1.2 |  |
|  | pvc字 | 厚度1cm | 元/cm | 0.8 |  |
| 厚度3cm | 元/cm | 2.8 |  |
| 厚度4cm | 元/cm | 3.8 |  |
|  | 不锈钢字 | 0.6毫米不锈钢雕刻 | 元/cm | 8.8 |  |
|  | 广告牌 | 热镀锌管做主管支架，角钢焊接画面支撑架，封镀锌板，四周焊接钢筋拉画面，混凝土基础，钢筋地笼 | 元/㎡ | 1780 | 按广告牌画面面积计算 |
|  | 标识牌 | 镀锌管做支架，镀锌板雕刻平面发光，焊接打磨、汽车烤漆，混凝土基础，钢筋地笼 | 元/㎡ | 2200 | 按标识的所有板面展开面积计算平方数，含丝印，烤漆、镂空发光、运输，安装等 |
|  | 玻璃钢产品形象 | 制模、玻璃钢制作、刮钣金灰、汽车烤漆、丝印文字 | 元/m | 2750 | 单次同产品10个以上 |
| 元/m | 3800 | 单次同产品10个以下 |
|  | 堆头陈列柜 | 镀锌板焊接，镀锌管做主架，焊接、打磨、汽车烤漆、丝印，其中一侧面双开门，面贴可移车贴宣传画面 | 元/㎡ | 475 | 按照制作物所有板面全部展开面积计算平方数 |
|  | 促销台 | 侧板 | 元/个 | 200 | 30cm×70cm |
| 正板 | 70cm×70cm |
| 眉板 | 78cm×20cm |
|  | 指示牌吊牌标识 | 铝材边框，镀锌板烤漆汽车漆uv | 元/㎡ | 1980 |  |
|  | 门店卷帘 | 刀刮布 | 元/㎡ | 135 |  |
|  | 遮阳帘 | 刀刮布 | 元/㎡ | 140 |  |
|  | 苹果立牌 | 单面可调角度、双面不可调角度 500×700，650×900 | 元/个 | 330 | 50cm×70cm |
| 元/个 | 380 | 65cm×90cm |
|  | 腰条 | 0.38厚亮面PVC卡 | 元/张 | 7.5 | 长度65cm×高度15cm 5000张以上 |
| 元/张 | 9 | 长度80cm×高度15cm 1000张以上 |
|  | 异形牌 | 0.38PVC板uv热弯，长度18.5cm×高度38cm | 元/张 | 3 | 5000个以上 |
| 元/张 | 3.2 | 2000个以上 |
|  | 铝板交通指示牌 | 1.2mm厚铝板折边1cm，3级平面反光膜配抱箍、剪圆角。 | 元/㎡ | 2650 |  |
| **合计** | | | | **38921.34元** | |
| **备注：供应商在进行分项报价时，应详细列下列清单，在进行报价时，单项不得超过上述清单内列明的单价最高限价。本项目采用下浮率（%）报价，所有产品的报价下浮率应当一致，如不一致按无效投标处理。** | | | | | |

**三、质量标准和要求**

1、铝合金型材标识标牌质量标准

1.1 铝合金型材及常用塑料材料配件应符合铝合金标识标牌型材的质量标准。

1.2 铝合金型材的角底偏差小于正负偏差的1度。

1.3 平面间隙和；lt=0.4%\*B（B为型材宽度）。

2、亚克力标识标牌制作标准

2.1 亚克力模热弯成型，尺寸形状一致，表面无气泡、划痕。

2.2 热弯后，表面用粗砂、细砂和研磨处理，确保表面光滑无台阶。

2.3 完成后，表面光泽柔和均匀，无颗粒、气泡，透光均匀。

3、不锈钢标识标牌制造工艺标准

3.1 不锈钢板焊接时必须刨平弯曲（不锈钢板必须先刨平后弯曲，以保证边缘的平直度）；确保弯曲处的弧度R小于1mm。

3.2 焊接前清除焊缝表面的油污、气孔等缺陷。

3.3 焊接后，所有可见焊缝应打磨光滑，与周围表面一样光滑，无明显划痕。

4、烤漆工艺标识标牌制造标准

4.1 一系列表面处理，如清理表面残留物、补灰和研磨。

4.2 采用环保优质烤漆处理。烤漆室必须没有灰尘颗粒。烤漆面应涂刷烤漆三次，涂层厚度应大于或等于35微米。

4.3 油漆颜色应符合设计方案标准。

4.4 漆膜应光滑均匀，不允许有流痕、皱纹、橘皮、气泡、夹杂物等影响装饰效果的缺陷。生产的标识标牌的油漆表面不会褪色、变色和剥落，且耐用。

5、丝印标识标牌生产工艺标准

5.1 菲林冲制网版，丝印表面用酒精或白电油将表面清理干净。

5.2 丝印色彩要符合设计方案标准，字体及图案笔画清晰，无变形、锯齿等缺陷。

5.3 丝印图形文字颜色与底色对比无明显渗透现象。

6、标识标牌成品外观标准

6.1 标识标牌安装后外观美观，表面无螺丝、划痕、气泡及明显的颜色不均，烤漆无明显色差，所用材料符合设计方案标准。

6.2 标识标牌的安装方式便于更换和维护面板。

7、所有标识标牌的图形应符合“公共信息标志图形符号”的最新标准。

8、制作的标识标牌的中英文文字应符合国家和采购标准的规定。如果没有标准，翻译应由成交供应商和采购单位确认；所有标识标牌的中英文文字和颜色应在制作前以样品书面形式提交采购单位确认。

9、标识标牌主体的各种金属型材和构件，以及内部型钢框架，应符合国家有关设计标准（应满足抗风荷载标准），以确保强度；密封件应防水。

10、标识标牌的制作必须保证安装牢固，拆卸方便。识别系统的所有安装吊架和螺栓应镀锌防腐处理。所有标识系统的安装应与其他设施密切配合，无隐患。

11、标识标牌采用型材的部分，槽口应无毛刺、金属屑等污染物。

12、标识标牌的成品表面，无论是原始表面还是其他涂层，都应无划痕和损坏。

13、所有标识标牌应考虑安装和维护的方便性。

14、标识标牌的完工表面，无论是原始表面还是其他涂层，都应无划痕和损坏。

15、写真、不干胶、黑底不干胶、喷绘等材料设计印刷uv的颜色，图案应与采购单位要求一致，文字图案必须清晰。

**四、售后服务**

1、成交供应商应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交供应商提供三包服务，服务方式均为上门服务，即由成交供应商派员收集样品和送货，由此所产生的一切费用均由成交供应商承担。

3、成交供应商应承诺：货物出现问题 48 小时内应急响应，派出专职维修人员上门维修；采购人根据实际情况对解决问题的时限提出要求，成交供应商应按照采购人的要求，在规定的处理时限内对问题货物实施包退包换。

4、维保期内非采购人的人为原因而出现货物质量问题，由成交供应商负责退换、安装，并承担因此而产生的一切费用。

5、成交供应商应按采购人要求包装并在包装箱外侧标出货物品名、数量等。

**五、商务要求**

1、服务期限：合同生效之日起2年。

2、交货时间：根据采购人需求的品种及数量按采购人要求的时间完成交付。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、签订合同后按采购清单、服务和质量要求进行交货验收；

5、按标书技术参数和国家行业标准进行验收。

6、付款方式：本项目以固定单价采购，根据实际供货品种、数量，凭发票及签收单按季度结算（具体以签订合同为准）。合同价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更；合同承包范围清单如有偏差不调整单价价格。

7、质保期：项目验收合格之日起1年，在1年质保期内出现任何质量问题，成交供应商提供无偿维修、更换。

8、响应的产品各项技术指标应完全符合国家有关质量监测、环保标准及产品出厂标准。

9、成交供应商负责产品的制作、配送、安装及后期维护等所有工作，所产生的费用由成交供应商负责。

10、成交供应商除不可抗力外，不得因任何理由推迟送货。因成交供应商原因延迟交货的（采购人要求推迟除外），由此产生的一切损失和费用由成交供应商承担。

11、采购人按合同对产品进行认真验收，对不符合规格要求的产品，成交供应商必须无条件退货，给予重新设计与制作。

**六、样品要求**

1、样品一：横幅：热转印喷印，70cm宽，8m长（一个）；

样品二：易拉宝：铝合金材质（80\*200cm，含写真画面）（一个）。

2、样品需密封提交，样品密封袋上标明项目名称、项目编号、供应商名称、产品名称等信息。