附件：

|  |
| --- |
| **一期消防工程主要设备清单** |
| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 火灾报警设备 | 智能光电感烟探测器（门诊） | 依爱 | JTY-GD-EI-6012 | 960 | 个 |  |
| 2 | 智能光电感烟探测器(住院部） | 海湾 | JTY-GD-G3 | 634 | 个 |  |
| 3 | 智能感温探测器（门诊） | 依爱 | JTW-A2R-EI6013 | 360 | 个 |  |
| 4 | 智能感温探测器（住院部） | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 20 | 个 |  |
| 5 | 带电话插孔的手动报警按钮(门诊) | 依爱 | J-SAP-EI6021 | 80 | 个 |  |
| 6 | 带电话插孔的手动报警按钮（住院部） | 海湾 | J-SAM-GST9122 | 38 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器(门诊） | 依爱 | J-EI-6085 | 15 | 个 |  |
| 8 | 声光报警器（住院部） | 海湾 | HX-100 | 26 | 个 |  |
| 9 | 消火栓按钮（门诊） | 依爱 | J-SAP-EI6024 | 140 | 个 |  |
| 10 | 消火栓按钮（住院部） | 海湾 | J-SAM-GST9123 | 78 | 个 |  |
| 11 | 火灾显示器 | 海湾 | ZF-500 | 12 | 台 |  |
| 12 | 接口模块 | 海湾 | GST-LD-8304 | 17 | 个 |  |
| 13 | 智能监视模块(门诊） | 依爱 | J-EI6036 | 46 | 个 |  |
| 14 | 智能监视模块(住院部） | 海湾 | GST-LD-8300 | 47 | 个 |  |
| 15 | 智能控制模块（门诊） | 依爱 | J-EI6046 | 119 | 个 |  |
| 16 | 智能控制模块（住院部） | 海湾 | GST-LD-8301 | 100 | 个 |  |
| 17 | 总线隔离模块（门诊） | 依爱 | J-EI6060 | 9 | 个 |  |
| 18 | 总线隔离模块（住院部） | 海湾 | GST-LD-8313 | 13 | 个 |  |
| 19 | 消防广播 | 吸顶扬声器 | 深圳银一锋 | T-12 | 335 | 个 |  |
| 20 | 消防广播系统控制主机（门诊） | 依爱广播功率放大器 | 500W | 1 | 台 |  |
| 21 | 消防广播系统控制主机（住院部） | 海湾广播功率放大器 | GST-GF300W | 1 | 台 |  |
| 22 | 消防电话 | 火警电话分机（门诊） | 依爱 | DH9271 | 3 | 台 |  |
| 23 | 火警电话分机（住院部） | 海湾 | GST-TS-100A | 3 | 台 |  |
| 24 | 火警电话控制盘（门诊） | 依爱 | DH9251 | 1 | 台 |  |
| 25 | 火警电话控制盘（住院部） | 海湾 | GST-TS-Z01A | 1 | 台 |  |
| 26 | 报警主机及电源 | 柜式联动型智能火灾报警控制器 | 依爱 | JB-TGL-EI6000G | 1 | 台 | 一期门诊 |
| 27 | 琴台式联动智能火灾报警控制器 | 海湾 | JB-QT-GST5000 | 1 | 台 | 一期住院部 |
| 28 | 图形显示装置 | 海湾 | GST-GM9000 | 1 | 台 |  |
| 29 | 消防电源 | 依爱 | 24V |  |  |  |
| 30 | 消防电源 | 海湾 | 24V |  |  |  |
| 31 | 气体灭火系统报警装置 | 双输入模块 | 依爱 | J-EI6062 | 8 | 个 |  |
| 32 | 气体灭火控制盘 |  |  |  |  |  |
| 33 | 气体灭火紧急制动器 | 依爱 | J-EI6066 | 2 | 个 |  |
| 34 | 气体灭火紧急制动器 | 海湾 | GST-LD-8318 | 3 | 个 |  |
| 35 | 气体灭火紧急制动器 | 泰和安 | TX3158 | 1 | 个 |  |
| 36 | 气体灭火手动释器 |  |  |  |  |  |
| 37 | 气体灭火报警放气指示灯 | 国产 |  | 6 | 个 |  |
| 38 | 气体灭火控制器（壁挂式） | 泰和安 | TX3042B | 1 | 台 |  |
| 39 | 气体灭火控制器（壁挂式） | 依爱 | EI-6001QT | 2 | 台 |  |
| 40 | 气体灭火控制器（壁挂式） | 海湾 | GST-QKP01 | 2 | 台 |  |
| 41 | 气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 江西兴安 | QMP150/2.5 | 6 | 瓶 |  |
| 42 | 热气溶胶自动灭火装置 | 江西清华 | QRR10LW/S-QH | 16 | 瓶 |  |
| 43 | 水灭火系统 | 室内消火栓 | 国产 |  | 218 | 个 |  |
| 44 | 室外消火栓 | 国产 | SS100165-1.6 | 4 | 个 |  |
| 45 | 室外水泵接合器 | 国产 | SS100165-1.6H000744 | 5 | 个 |  |
| 46 | 湿式报警阀组（门诊） | 福建南安 | ZSFZ | 5 | 组 |  |
| 47 | 湿式报警阀组（住院部） | 成都捷晟 | ZSFZ125 | 4 | 组 |  |
| 48 | 消防水炮 | 江苏自强智能 | ZTZ-125 | 2 | 台 |  |
| 49 | 自动喷水灭火控制箱 | 江苏自强智能 | ZQ-XQK-13A | 1 | 台 |  |
| 50 | 比例式混合器及泡沫液储罐 |  |  |  |  |  |
| 51 | 比例式混合器及泡沫液储罐 |  |  |  |  |  |
| 52 | 消防增压稳压供水设备 | 室内消火栓系统水泵控制柜 | 海南金明悦 | ACX | 1 | 台 |  |
| 53 | 喷淋系统泵控制柜 | 海南金明悦 | ACP | 1 | 台 |  |
| 54 | 消防泵巡检柜 |  |  |  |  |  |
| 55 | 室内消火栓给水加压泵 | 上海成峰 | XBD8.4120-100X4 | 2 | 台 |  |
| 56 | 自动喷淋、消火栓增压稳压设备 | 上海南汇 | WZ1000\*0.6 | 1 | 台 |  |
| 57 | 消防高位水箱 | 国产 | 18M3 |  |  |  |
| 58 | 消防水池 | 国产 | 250M3 |  |  |  |
| 59 | 增压稳压控制柜 | 上海成峰 | CFK-2P-2.2 |  |  |  |
| 60 | 多级离心泵 | 上海成峰 | 25L-G3-10X6 | 2 |  |  |
| 61 | 喷淋泵 | 上海成峰 | XBD10.2130-100X5 | 2 | 台 |  |
| 62 | 防排烟系统 | 排烟风机控制柜（箱） | 海南金明悦 | ATFO-3 | 14 | 台 |  |
| 63 | 排烟风机（含送、补风机） | 江苏樱诺 | HTFC-1-22＃排烟 | 13 | 台 |  |
| 64 | 江苏樱诺 | HTFC-1-28＃送风 | 4 | 台 |  |
| 65 | 排烟阀(门诊) | 宁波东灵 | DL-II-2 | 12 | 个 |  |
| 66 | 排烟阀（住院部） | 宁波东灵 | DL-II-2 | 32 | 个 |  |
| 67 | 送风阀 | 宁波东灵 | DL-II-2 | 24 | 个 |  |
| 68 | 建筑防火设施 | 防火卷帘 | 国产 | TFJ(W)-300300-TF-CZ-S-300 | 44 | 扇 |  |
| 69 | 防火门 | 国产 | MFM-1521-DSA1.00 | 245 | 扇 |  |
| 70 | 电气火灾监视系统 | 电气火灾监视器 | 海湾 | GST-DH900 | 1 | 台 | 监管39个点 |
| 71 | 应急照明系统 | 应急及疏散照明 | 国产（疏散） | SG-BLZD-ILRDEI3W-Q | 356 | 盏 |  |
| 72 | 国产（照明） | YG-ZFZD-E1W | 280 | 盏 |  |

|  |
| --- |
| **二期消防工程主要设备清单** |
| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 火灾报警设备 | 智能光电感烟探测器（门诊） | 山鹰 | JY-G-YKS3A | 1158 | 个 |  |
| 2 | 智能光电感烟探测器(住院部） | 山鹰 | JY-G-YKS3A | 929 | 个 |  |
| 3 | 智能感温探测器（门诊） | 山鹰 | JW-ZO-YKS2A | 43 | 个 |  |
| 4 | 智能感温探测器（住院部） | 山鹰 | JW-ZO-YKS2A | 33 | 个 |  |
| 5 | 带电话插孔的手动报警按钮(门诊) | 山鹰 | J-SAP-M(5)C | 90 | 个 |  |
| 6 | 带电话插孔的手动报警按钮（住院部） | 山鹰 | J-SAP-M(5)C | 70 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器(门诊） | 山鹰 | JB-YKS4312A | 84 | 个 |  |
| 8 | 声光报警器（住院部） | 山鹰 | JB-YKS4312A | 86 | 个 |  |
| 9 | 消火栓按钮（门诊） | 山鹰 | XA-YKS4130B | 150 | 个 |  |
| 10 | 消火栓按钮（住院部） | 山鹰 | XA-YKS4130B | 112 | 个 |  |
| 11 | 火灾显示器 | 山鹰 | JX-YKS4310A | 70 | 台 |  |
| 12 | 消防控制室图形显示装置 | 山鹰 | CRT-YKS4691 | 1 | 台 |  |
| 13 | 智能监视模块(门诊） | 山鹰 | JSM-YKS4200C | 78 | 个 |  |
| 14 | 智能监视模块(住院部） | 山鹰 | JSM-YKS4200C | 47 | 个 |  |
| 15 | 智能控制模块（门诊） | 山鹰 | JSM-YKS4200C | 129 | 个 |  |
| 16 | 智能控制模块（住院部） | 山鹰 | JSM-YKS4200C | 192 | 个 |  |
| 17 | 总线隔离模块（门诊） | 山鹰 | JGD-YKS4171 | 54 | 个 |  |
| 18 | 总线隔离模块（住院部） | 山鹰 | JGD-YKS4171 | 45 | 个 |  |
| 19 | 消防广播 | 吸顶扬声器 | 铭爵士 | XD-501 | 305 | 个 |  |
| 20 | 消防广播系统控制主机（门诊） | 山鹰 | HY5700A1500W | 1 | 台 |  |
| 21 | 消防广播系统控制主机（住院部） | 山鹰 | HY5700A1500W | 1 | 台 |  |
| 22 | 消防电话 | 火警电话分机（门诊） | 山鹰 | DHFJ-YKS4353 | 3 | 个 |  |
| 23 | 火警电话分机（住院部） | 山鹰 | DHFJ-YKS4353 | 30 | 个 |  |
| 24 | 火警电话控制盘（门诊） | 山鹰 | HY5711B | 1 | 台 |  |
| 25 | 火警电话控制盘（住院部） | 山鹰 | HY5711B | 1 | 台 |  |
| 26 | 报警主机及电源 | 琴台式联动智能火灾报警控制器 | 山鹰 | JB-LTZ-YKS4800C | 2 | 台 |  |
| 27 | 消防电源(门诊) | 国产 | 24V |  |  |  |
| 28 | 消防电源（住院部） | 国产 | 24V |  |  |  |
| 29 | 气体灭火系统报警装置 | 气体灭火紧急制动器 | 山鹰 | XA-YKS41320 | 6 | 个 |  |
| 30 | 气体灭火紧急制动器 | 云安 | HJ-1763 | 2 | 个 |  |
| 31 | 气体灭火报警放气指示灯 | 山鹰 |  | 6 | 个 |  |
| 32 | 气体灭火报警放气指示灯 | 云安 |  | 2 | 个 |  |
| 33 | 气体灭火控制器（壁挂式） | 山鹰 | JB-QB-YKS4810CM | 2 | 台 | 监控101个点 |
| 34 | 气体灭火控制器（壁挂式） | 云安 | HJ-9705 | 1 | 台 | 监控15个点 |
| 35 | 气体灭火装置 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 江西兴安 | QMP150/2.5 | 18 | 瓶 |  |
| 36 | 热气溶胶自动灭火装置 | 江西兴安 | QRR/LWS | 8 | 瓶 |  |
| 37 | 水灭火系统 | 室内消火栓 | 恒安消防 | SG系列 | 262 | 个 |  |
| 38 | 室外消火栓 | 鸿安消防 | SS150/80-1.6 | 6 | 个 |  |
| 39 | 室外水泵接合器 | 鸿安消防 | SQD150-1.6 | 8 | 个 |  |
| 40 | 湿式报警阀组（门诊） | 天安消防 | ZSFZ150 | 8 | 组 |  |
| 41 | 湿式报警阀组（住院部） | 天安消防 | ZSFZ150 | 3 | 组 |  |
| 42 | 比例式混合器及泡沫液储罐 | 川安消防 | PHYML32120(6%) | 2 | 罐 |  |
| 43 | 消防增压稳压供水设备 | 室内消火栓系统水泵控制柜 | 海南易电通 | XL-21 | 1 | 台 |  |
| 44 | 喷淋系统泵控制柜 | 海南易电通 | XL-21 | 1 | 台 |  |
| 45 | 室内消火栓给水加压泵 | 高安瑞康 | XBD12.6/20G-DLL | 2 | 组 |  |
| 46 | 自动喷淋、消火栓增压稳压设备 | 高安瑞康 | WZ1000 | 1 | 组 |  |
| 47 | 消防高位水箱 | 国产 | 42M3 | 1 | 个 |  |
| 48 | 消防水池 | 国产 | 600M3 |  | 个 |  |
| 49 | 增压稳压控制柜 | 海南科能 | XM | 1 | 个 |  |
| 50 | 多级离心泵 | 高安瑞康 | Y90S-2 | 2 | 组 |  |
| 51 | 喷淋泵 | 高安瑞康 | XBD11.9/30G-DLL | 2 | 组 |  |
| 52 | 防排烟系统 | 排烟风机控制柜（箱） | 海南科能 | XM | 30 | 个 |  |
| 53 | 排烟风机（含送风机） | 龙勤（排烟） | HIFC-1-28 | 17 | 台 |  |
| 54 | 龙勤（送风） | SWF-1-8 | 13 | 台 |  |
| 55 | 排烟阀(门诊) | 八达暖通 | SDC-K | 16 | 个 |  |
| 56 | 排烟阀（住院部） | 八达暖通 | SDC-K | 36 | 个 |  |
| 57 | 送风阀 | 八达暖通 | SDC-K | 36 | 个 |  |
| 58 | 建筑防火设施 | 防火卷帘 | 国产 | TFJ(W)-300300-TF-CZ-S-300 | 44 | 扇 |  |
| 59 | 防火门 | 浙江正合工贸 | GFM-2124-bdk5A1.50-2 | 244 | 扇 |  |
| 60 | 防火门监控器 | 山鹰 | SY-FHJK-G4780 | 1 | 台 |  |
| 61 | 电气火灾监视系统 | 电气火灾监视器 | 福建俊豪 | FH2000/W | 1 | 台 | 监管114个点 |
| 62 | 应急照明系统 | 应急及疏散照明 | （疏散）奇辉电器 | QH-BLZD-IILROE2W-K3 | 620 | 盏 |  |
| 63 |  | （应急）中消 | ZX-ZLZD-E12W-T2 | 686 | 盏 |  |

|  |
| --- |
| **三期消防工程主要设备清单-高压氧舱** |
| 序号 | 设备名称 | 区域 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟感 | 1层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9002 | 21 | 个 |  |
| 2 | 手动报警按钮 | 1层 | 上海松江飞繁 | J-SAP-M-9201 | 2 | 个 |  |
| 3 | 输入/输出模块 | 1层 | 上海松江飞繁 | HJ-9501 | 6 | 个 |  |
| 4 | 短路隔离器 | 1层 | 上海松江飞繁 | HJ-9503 | 2 | 个 |  |
| 5 | 楼层显示器 | 1层 | 上海松江飞繁 | HJ-9601 | 1 | 个 |  |
| 6 | 消防总线电话分机 | 1层 | 上海松江飞繁 | HY5716B | 1 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器 | 1层 | 上海松江飞繁 | F9204A | 5 | 个 |  |
| 8 | 建筑灭火器 | 1层 | 山东龙成 | 5KG手提式干粉灭火器2个 | 8 | 个 |  |

|  |
| --- |
| **三期工程主要设备清单-感染楼** |
| 序号 | 设备名称 | 区域 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟感 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9002 | 324 | 个 |  |
| 2 | 温感 | 2-4层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9005 | 6 | 个 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-SAP-M-9201 | 31 | 个 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-XAPD-9301 | 40 | 个 |  |
| 5 | 输入模块 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9502 | 14 | 个 |  |
| 6 | 输入/输出模块 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9501 | 50 | 个 |  |
| 7 | 多线模块 | 机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-1807 | 2 | 个 |  |
| 8 | 防火门监控器 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9701 | 18 | 个 |  |
| 9 | 短路隔离器 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9503 | 21 | 个 |  |
| 10 | 楼层显示器 | 1-4层 | 上海松江飞繁 | HJ-9601 | 4 | 个 |  |
| 11 | 消防总线电话分机 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | HY5716B | 14 | 个 |  |
| 12 | 声光报警器 | 1-4层、机房层 | 上海松江飞繁 | F9204A | 45 | 个 |  |
| 13 | 喷淋末端 | 1-4层 | 广威消防 | DN25 | 4 | 套 |  |
| 14 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转普通栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | 1-4层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 39 | 套 |  |
| 15 | 实验消火栓箱（不带自救盘，旋转普通栓,含水带、水枪、接口） | 屋面 | 山东龙成 | 800\*650\*240 | 1 | 套 |  |
| 16 | 建筑灭火器 | 1层-屋面 | 山东龙成 | 5KG手提式干粉灭火器2个 | 18 | 个 |  |
| 17 | 消火栓减压阀组 | 一层 | 上海沪工 | DN150 | 2 | 套 |  |
| 18 | 喷淋信号蝶阀 | 1-4层 | 上海沪工 | DN150 | 7 | 个 |  |
| 19 | 喷淋水流指示器 | 1-4层 | 广威消防 | DN150 | 4 | 个 |  |
| 20 | 实时报警阀组件 | 一层 | 广威消防 | DN150 | 2 | 套 |  |

|  |
| --- |
| **三期工程主要设备清单-综合楼** |
| 序号 | 设备名称 | 区域 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟感（防爆一个） | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9002 | 272 | 个 |  |
| 2 | 温感 | 一层、二层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9005 | 29 | 个 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-SAP-M-9201 | 28 | 个 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-XAPD-9301 | 40 | 个 |  |
| 5 | 可燃气体探测器（防爆一个） | 一层、二层 | 上海松江飞繁 | JT-SF3600 | 7 | 个 |  |
| 6 | 可燃气体报警主机 | 一层、二层 | 上海松江飞繁 | SFJK-200（16） | 1 | 台 |  |
| 7 | 输入模块 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9502 | 45 | 个 |  |
| 8 | 输入/输出模块 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9501 | 60 | 个 |  |
| 9 | 多线模块 | 2层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-1807 | 5 | 个 |  |
| 10 | 防火门监控器 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9701 | 14 | 个 |  |
| 11 | 防火门监控主机 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9701/600 | 1 | 台 |  |
| 12 | 电动闭门器 | 1层 | 上海松江飞繁 | FF-SFQ01 | 2 | 个 |  |
| 13 | 短路隔离器 | 1-6层 | 上海松江飞繁 | HJ-9503 | 24 | 个 |  |
| 14 | 楼层显示器 | 1-6层 | 上海松江飞繁 | HJ-9601 | 6 | 个 |  |
| 15 | 消防总线电话分机 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | HY5716B | 7 | 个 |  |
| 16 | 声光报警器 | 1-6层、机房层 | 上海松江飞繁 | F9204A | 54 | 个 |  |
| 17 | 喷淋末端 | 1-6层 | 广威消防 | DN25 | 6 | 套 |  |
| 18 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转减压稳压栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | 一层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 11 | 套 |  |
| 19 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转普通栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | 2-6层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 28 | 套 |  |
| 20 | 实验消火栓箱（不带自救盘，旋转普通栓,含水带、水枪、接口） | 屋面 | 山东龙成 | 800\*650\*240 | 1 | 套 |  |
| 21 | 建筑灭火器 | 一层电信间、配电间，屋面电梯厅房、排烟机房、强电井 | 山东龙成 | 4KG手提式干粉灭火器2个 | 7 | 套 |  |
| 22 | 消火栓减压阀组 | 一层 | 上海沪工 | DN150 | 4 | 套 |  |
| 23 | 喷淋减压阀组 | 一层 | 上海沪工 | DN150 | 4 | 套 |  |
| 24 | 喷淋信号蝶阀 | 1-6层 | 上海沪工 | DN150 | 10 | 个 |  |
| 25 | 喷淋水流指示器 | 1-6层 | 广威消防 | DN150 | 6 | 个 |  |
| 26 | 实时报警阀组件 | 一层 | 广威消防 | DN150 | 2 | 套 |  |

|  |
| --- |
| **海南西部中心医院三期工程主要设备清单-病房楼** |
| 序号 | 设备名称 | 区域 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟感 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9002 | 1328 | 个 |  |
| 2 | 温感 | 1F-19F | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9005 | 35 | 个 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-SAP-M-9201 | 117 | 个 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-XAPD-9301 | 163 | 个 |  |
| 5 | 输入模块 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9502 | 237 | 个 |  |
| 6 | 输入/输出模块 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9501 | 360 | 个 |  |
| 7 | 多线模块 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-1807 | 16 | 个 |  |
| 8 | 防火门监控器 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9701 | 115 | 个 |  |
| 9 | 短路隔离器 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9503 | 95 | 个 |  |
| 10 | 楼层显示器 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9601 | 21 | 个 |  |
| 11 | 消防总线电话分机 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | HY5716B | 47 | 个 |  |
| 12 | 声光报警器 | B1-19层、机房层 | 上海松江飞繁 | F9204A | 198 | 个 |  |
| 13 | 喷淋末端 | B1-19层、机房层 | 广威消防 | DN25 | 23 | 套 |  |
| 14 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转减压稳压栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | B1-16层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 138 | 套 |  |
| 15 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转普通栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | 17-机房层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 24 | 套 |  |
| 16 | 实验消火栓箱（不带自救盘，旋转普通栓,含水带、水枪、接口） | 屋面 | 山东龙成 | 800\*650\*240 | 1 | 套 |  |
| 17 | 建筑灭火器 | 室内 | 山东龙成 | 5KG手提式干粉灭火器2个 | 23 | 套 |  |
| 18 | 报警主机联动控制器 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | JB-9108AG/5040 | 2 | 台 |  |
| 19 | 水炮控制柜 | 二期消控室 | 大连世安 | ZNM-LDC | 2 | 台 |  |
| 20 | 消防设备电源状态监控器 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9702 | 1 | 台 |  |
| 21 | 电气火灾监控设备 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | JB-6100 | 1 | 台 |  |
| 22 | 防火门监控器 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9701/600 | 1 | 台 |  |
| 23 | 气体灭火控制器 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9705BA/252-2 | 1 | 台 |  |
| 24 | 现场启停按钮 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9707 | 2 | 个 |  |
| 25 | 手自动控制盘 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9708 | 1 | 台 |  |
| 26 | 多线控制盘 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-9708 | 7 | 个 |  |
| 27 | 消防电话主机 | 二期消控室 | 上海松江飞繁 | HJ-1756Z | 2 | 台 |  |
| 28 | 声光报警器（警铃） | B1层 | 上海松江飞繁 | F9204B | 4 | 个 |  |
| 29 | 气体释放灯 | B1层 | 上海松江飞繁 | CQ2013A | 2 | 个 |  |
| 30 | 七氟丙烷罐 | B1层 | 海越 | QMP90/5.6HY | 6 | 套 |  |
| 31 | 泄压口装置 | B1层 | 海越 | / | 2 | 个 |  |
| 32 | 水炮 | 1层 | 大连世安 | ZDMSO.6/5S-SAD | 2 | 台 |  |
| 33 | 水炮区域控制器 | 1层 | 大连世安 | ZNM-XKA | 3 | 台 |  |
| 34 | 消防水箱 | 屋面 | 南昌涛骏 | 6\*4\*2.5 | 1 | 台 |  |
| 35 | 气压罐150升2台 | 屋面 | 上海熊猫 | 150升 | 2 | 台 |  |
| 36 | 稳压泵 | 屋面 | 上海熊猫 | XBD2.2/1W-SR5-4 | 4 | 台 |  |
| 37 | 流量开关 | 屋面 | 海南贸源 | / | 2 | 台 |  |
| 38 | 消火栓减压阀组 | B1层 | 上海沪工 | DN150 | 2 | 套 |  |
| 39 | 喷淋信号蝶阀 | B1-19层 | 上海沪工 | DN150 | 40 | 个 |  |
| 40 | 喷淋水流指示器 | B1-19层 | 广威消防 | DN150 | 23 | 个 |  |
| 41 | 实时报警阀组件 | B1层 | 广威消防 | DN150 | 6 | 套 |  |

|  |
| --- |
| **海南西部中心医院三期工程主要设备清单-科教楼** |
| 序号 | 设备名称 | 区域 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 烟感 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9002 | 1071 | 个 |  |
| 2 | 温感 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | JTW-BCD-9005 | 68 | 个 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-SAP-M-9201 | 97 | 个 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | J-XAPD-9301 | 146 | 个 |  |
| 5 | 输入模块 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9502 | 75 | 个 |  |
| 6 | 输入/输出模块 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9501 | 186 | 个 |  |
| 7 | 多线模块 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-1807 | 27 | 个 |  |
| 8 | 防火门监控器 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9701 | 105 | 个 |  |
| 9 | 气体灭火控制器 | B1层、4层 | 上海松江飞繁 | HJ-9705BA | 2 | 台 |  |
| 10 | 短路隔离器 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | HJ-9503 | 83 | 个 |  |
| 11 | 楼层显示器 | B2-9层 | 上海松江飞繁 | HJ-9601 | 22 | 个 |  |
| 12 | 消防总线电话分机 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | HY5716B | 34 | 个 |  |
| 13 | 声光报警器 | B2-9层、机房层 | 上海松江飞繁 | F9204A | 200 | 个 |  |
| 14 | 水泵控制柜 | B1 | 上海熊猫 | HLK-2YXF-90(75) | 1+1 | 个 |  |
| 15 | 消防巡检柜 | B1 | 上海莫诺特 | MTK-XFXJ-06C | 1 | 个 |  |
| 16 | 应急启动柜 | B1 | 上海莫诺特 | MTK-YJ-75/2YMTK-YJ-90/2Y | 2 | 个 |  |
| 17 | 压力开关 | B1层 | 广威消防 | DN150 | 2 | 个 |  |
| 18 | 超声波流量计 | B1层 | 广威消防 | DN150 | 2 | 个 |  |
| 19 | 喷淋末端 | B2-9层、机房层 | 广威消防 | DN25 | 22 | 套 |  |
| 20 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转减压稳压栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | B2-5层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 102 | 套 |  |
| 21 | 组合消火栓箱（带自救盘，旋转普通栓，含水带、水枪、接口、灭火器2个5KG） | 6层、机房层 | 山东龙成 | 1800\*700\*180 | 43 | 套 |  |
| 22 | 实验消火栓箱（不带自救盘，旋转普通栓,含水带、水枪、接口） | 屋面 | 山东龙成 | 800\*650\*240 | 1 | 套 |  |
| 23 | 建筑灭火器 | B2-9层、机房层 | 山东龙成 | 5KG手提式干粉灭火器2个 | 13 | 套 |  |
| 24 | 喷淋泵 | B1层 | 上海熊猫 | XBD14.6/35G-L | 2 | 台 |  |
| 25 | 消火栓泵 | B1层 | 上海熊猫 | XBD14.6/40G-L | 2 | 台 |  |
| 26 | 消火栓减压阀组 | B1层 | 上海沪工 | DN150 | 2 | 套 |  |
| 27 | 喷淋减压阀组 | B1层 | 上海沪工 | DN150 | 2 | 套 |  |
| 28 | 喷淋信号蝶阀 | B2-9层 | 广威消防 | DN150 | 37 | 个 |  |
| 29 | 喷淋水流指示器 | B2-9层 | 广威消防 | DN150 | 22 | 个 |  |
| 30 | 湿式报警阀组件 | B1层 | 广威消防 | DN150 | 7 | 套 |  |
| 31 | 现场启停按钮 | B1层 | 上海松江飞繁 | HJ-9707 | 4 | 个 |  |
| 32 | 手自动控制盘 | B1层 | 上海松江飞繁 | HJ-9708 | 2 | 个 |  |
| 33 | 声光报警器（警铃） | B1层 | 上海松江飞繁 | F9204B | 4 | 个 |  |
| 34 | 气体释放灯 | B1层 | 上海松江飞繁 | CQ2013A | 4 | 个 |  |
| 35 | 泄压口装置 | B1层 | 海越 | / | 2 | 个 |  |
| 36 | 七氟丙烷罐 | B1层 | 海越 | QMP90/5.6HY | 5 | 套 |  |